Układ zapisu apodyzowanych siatek Bragga z wykorzystaniem jednorodnej i nieapodyzowanej maski fazowej charakteryzuje się tym, że składa się z lasera ekscymerowego UV (1), wyjściowej wiązki światła lasera (2a), skierowanej na układ ruchomych przesłon (3) o regulowanej szczelinie między nimi oraz znajdującą się za układem ruchomych przesłon (3) jednorodną, nieapodyzowaną maską fazową (4), za którą znajduje się fotoczuły światłowód jednomodowy (5). Sposób zapisu apodyzowanych siatek Bragga z wykorzystaniem jednorodnej, nieapodyzowanej maski fazowej charakteryzuje się tym, że ustala się szerokość szczeliny pomiędzy układem ruchomych przesłon (3) w zakresie od 0,1 do 0,2 mm. Następnie z lasera ekscymerowego UV (1) emituje się wiązkę laserową (2a), odpowiednią do wytworzenia siatki Bragga, na układ ruchomych przesłon (3) i po przejściu przez układ ruchomych przesłon (3) emituje się przewężoną wiązkę laserową (2b) na jednorodną, nieapodyzowaną maskę fazową (4), za którą znajduje się fotoczuły światłowód jednomodowy (5) i wypala się na fotoczułym światłowodzie jednomodowym (5) część siatki Bragga. Następnie przesuwa się układ ruchomych przesłon (3) wzdłuż fotoczułego światłowodu jednomodowego (5) o szerokość szczeliny i z zachowaniem ustalonej szerokości szczeliny, po czym powtarza się cykl aż do zapisu ustalonej siatki Bragga.
(2 zastrzeżenia)
42104001