Przedmiotem zgłoszenia jest turbina wiatrowa dwuwirnikowa przegubowa, posiadająca wał (1) z osadzonymi na nim obrotowo z piastą dolną (2) i piastą górną (3), do których zamocowane są łopaty (2.1, 2.2, 2.3), (3.1, 3.2, 3.3). Charakteryzuje się ona tym, że do piasty dolnej (2) w jej osi obrotu zamocowany jest obrotowo pierwszy koniec łącznika kątowego (4) o przekroju kołowym, którego osie są ułożone względem siebie pod rozwartym kątem α, który jest większy od 120° i mniejszy od 180°. Na drugim końcu łącznika kątowego (4) osadzona jest obrotowo górna piasta (3). Piasta górna (3) sprzężona jest z piastą dolną (2) za pomocą przegubu napędowego (5) korzystnie przegub krzyżakowy tudzież osie par łopat (2.1, 3.1), (2.2, 3.2), (2.3, 3.3) w widoku z góry rozmieszczone są względem siebie pod kątem ostrym β. Korzystnie do górnego końca łącznika kątowego (4) zamocowany jest ster kierunkowy (6), który jest ustawiony równolegle do kierunku wiatru (7).
(2 zastrzeżenia)
44236501