Przedmiotem zgłoszenia jest mechanizm wychylania uchwytu wiszącej tablicy reklamowej w trzech osiach, zawierający poziomo ułożoną belkę znajdującą się pomiędzy podporami, przy czym do belki zamocowany jest uchwyt w postaci pręta skierowanego ku dołowi, do którego zamocowana jest tablica reklamowa (12). Charakteryzuje się on tym, że uchwyt (5) zamocowany jest w korpusie (1) w postaci ceownika, który posiada dwie ściany boczne zaś do jednej z nich od zewnętrznej strony zamocowany jest pierwszy silnik elektryczny (2) z wałem znajdującym się w wybraniu ściany bocznej i podstawy korpusu (1). Do wału pierwszego silnika elektrycznego (2) zamocowane jest pierwsze koło ze znajdującym się od strony jego podstawy pierwszym trzpieniem, ułożonym niewspółosiowo do osi koła tudzież trzpień znajduje się w rowku znajdującym się w górnej części uchwytu (5). Dłuższe ściany rowka są ułożone wzdłuż osi uchwytu (5). Górna część uchwytu (5) znajduje się pomiędzy ścianami bocznymi korpusu (1). Pod rowkiem do uchwytu (5) prostopadle do jego osi zamocowana jest tuleja, w której znajduje się trzpień (7) osadzony obrotowo w otworach znajdujących się w ścianach bocznych korpusu (1) tudzież belka (8), do której zamocowany jest nieobrotowo korpus (1), zamocowana jest obrotowo wzdłuż jej osi pomiędzy podporami, zaś do podpory zamocowany jest drugi silnik elektryczny (9) z wałem ułożonym równolegle do osi belki (8) i od jej strony. Do wału drugiego silnika elektrycznego (9) zamocowane jest drugie koło ze znajdującym się od strony jego podstawy drugim trzpieniem (11.1), ułożonym niewspółosiowo do osi drugiego koła. Belka (8) posiada trzeci trzpień (8.1) ułożony prostopadle do jej osi i stykający się w pozycji wyjściowej z drugim trzpieniem (11.1). Do dolnego końca uchwytu (5) zamocowany jest obrotowo wokół jego osi pręt (12), na którym osadzone jest pierwsze koło (13) przekładni sprzężone z drugim kołem (14) przekładni, osadzonym na wale trzeciego silnika elektrycznego (15) zamocowanego do uchwytu (5), przy czym osie pręta (12) oraz trzeciego silnika elektrycznego (15) są korzystnie równoległe.
(5 zastrzeżeń)
44458301