Uchwyt ustalająco - mocujący, zwłaszcza połączenie klejowe powierzchniami płaskimi stopniowanymi, posiadający elementy mocujące, składa się z korpusu (1) górnego, który składa się z elementu dolnego (2), posiadającego z jednej strony powierzchnię wypukłą (A) zaś z drugiej strony w dolnej części elementu dolnego (2) posiada od dołu wcięcie o powierzchni płaskiej (B), zaś w górnej części elementu dolnego (2) posiada powierzchnię wypukłą (C), przy czym w elemencie dolnym (2) znajduje się rowek (3) ustalający stopniowany, natomiast rowek (3) ustalający jest nieprzelotowy w odniesieniu do powierzchni (D) elementu dolnego (2) korpusu (1) górnego, a na powierzchni płaskiej (B) elementu dolnego (2) korpusu (1) górnego znajdują się elementy (4a i 4b) mocujące oraz w elemencie górnym (5) korpusu (1) górnego w górnej części znajduje się otwór (6) przelotowy z rowkiem wpustowym (7), do którego prostopadle umieszczony jest element mocujący (8) oraz z korpusu dolnego składającego się z elementu górnego posiadającego z jednej strony powierzchnię wypukłą zaś z drugiej strony w górnej części elementu górnego posiada od góry wcięcie o powierzchni płaskiej, zaś w dolnej części elementu górnego posiada powierzchnię wypukłą.
(1 zastrzeżenie)
42374801