Urządzenie do czteropunktowego zginania oraz statycznego jednoosiowego rozciągania próbek, zawiera obudowę (1), która składa się z płyty dolnej, zamocowanych do niej prostopadle dwóch ścian bocznych, ściany tylnej, zamocowanej pomiędzy ścianami bocznymi oraz zamocowanej do ścian bocznych i ściany tylnej płyty górnej z przelotowym otworem A w części centralnej ułożonej równolegle do płyty dolnej. Na płycie górnej z otworem A w części centralnej, zamocowana jest w osi otworu A stopniowana tuleja mocująca (2) z osadzonym w niej zespołem szczęk górnych, w których mocuje się pierwszy koniec badanej próbki, znajdujących się w otworze A płyty górnej. W płycie górnej znajdują się dwa przelotowe otwory B rozmieszczone symetrycznie względem osi otworu A, w osi każdego z dwóch otworów B zamocowana jest tuleja prowadząca (4) skierowana ku górze oraz w każdym z dwóch otworów B znajduje się pręt, którego górny koniec zamocowany jest do górnej płyty ruchomej (6). Dolny koniec każdego z prętów zamocowany jest do dolnej płyty ruchomej. Do dolnej płyty ruchomej od strony płyty dolnej zamocowany jest zespół szczęk dolnych. W dolnej płycie ruchomej znajduje się przelotowy otwór C umożliwiający zamocowanie drugiego końca badanej próbki w zespole szczęk dolnych. Do dolnej powierzchni zespołu szczęk górnych oraz do górnej powierzchni dolnej płyty ruchomej w sąsiedztwie próbki zamocowane są rolki oporowe. W skład urządzenia wchodzi również pierwszy zespół zginający (11), składający się z zamocowanej przegubowo pierwszymi końcami do dolnej płyty ruchomej pary śrub rzymskich, których drugie końce połączone są za pomocą pierwszego sworznia, do którego zamocowana jest przegubowo pierwszymi końcami druga para śrub rzymskich zamocowanych przegubowo drugimi końcami do ściany bocznej. Dodatkowo skład urządzenia wchodzi również drugi zespół zginający (12), składający się z zamocowanej przegubowo pierwszymi końcami do dolnej płyty ruchomej trzeciej pary śrub rzymskich, których drugie końce połączone są za pomocą drugiego sworznia, do którego zamocowana jest przegubowo pierwszymi końcami czwarta para śrub rzymskich zamocowanych przegubowo drugimi końcami do drugiej ściany bocznej.
(3 zastrzeżenia)
43805001