Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania płytki stabilizującej kość udową, który polega na tym, że odwzorowuje się za pomocą diagnostyki obrazowej kształt kości udowej człowieka do postaci wirtualnego modelu 3D, po czym opracowuje się wirtualny model 3D płytki stabilizującej kość udową z otworami do mocowania do kości udowej. Następnie odwzorowuje się model 3D płytki stabilizującej kość udową w objętości bryły 3D i otrzymuje się wirtualny model 3D formy do wytwarzania płytki stabilizującej kość udową, po czym do modelu 3D formy do wytwarzania płytki stabilizującej kość udową dodaje się bolce zorientowane prostopadle do powierzchni modelu 3D formy do wytwarzania płytki stabilizującej kość udową w osi bolca, których położenie odpowiada położeniu otworów o średnicy od 1 mm do 4 mm w wirtualnym modelu 3D płytki stabilizującej kość udową, przy czym długość bolców jest co najmniej dwukrotnie większa od grubości wirtualnego modelu 3D płytki stabilizującej kość udową wynoszącej od 1 mm do 8 mm, a średnica bolców odpowiada średnicy otworów w wirtualnym modelu 3D płytki stabilizującej kość udową. Następnie na podstawie wirtualnego modelu 3D formy do wytwarzania płytki stabilizującej kość udową wykonuje się formę do wytwarzania płytki stabilizującej kość udową (1) z bolcami (2) zorientowanymi prostopadle do powierzchni formy do wytwarzania płytki stabilizującej kość udową (1) w osi bolca (2).
(14 zastrzeżeń)
45176001
45176002