Przedmiotem zgłoszenia jest miernik kąta obrotu płaszczyzny polaryzacji światła rozchodzącego się w otoczeniu oraz sposób pomiaru obrotu kąta płaszczyzny polaryzacji. Miernik kąta obrotu płaszczyzny polaryzacji światła spolaryzowanego, w którym światło spolaryzowane, którego kąt obrotu płaszczyzny polaryzacji jest mierzony przesyłane jest poprzez światłowód charakteryzuje się tym, że do umieszczonej w osłonie (7) soczewki (1) przyłączony jest światłowód (2) ze znajdującą się w jego rdzeniu światłowodową skośną siatką Bragga (3). Drugi koniec światłowodu (2) podłączony jest do analizatora widma optycznego (4), który połączony jest z modułem obliczeniowym (6).
(3 zastrzeżenia)
44654801