Przedmiotem zgłoszenia jest reaktor radialny do prowadzenia procesów katalitycznych. Reaktor zawiera kosz katalityczny (6) zbudowany z co najmniej dwóch całkowicie wypełnionych katalizatorem pierścieniowych sekcji katalitycznych (4a, 4b) o jednakowej wysokości i wspólnej osi, rozdzielonych pustą pierścieniową przestrzenią (11), która jest otwarta od góry i zamknięta od dołu. Sekcje (4a, 4b) mają perforowane ściany boczne (pobocznice) i nieprzepuszczalne ściany górną i dolną dla zapewnienia poziomego rozpływu gazu przez obie sekcje, przez zewnętrzną sekcję (4b) w kierunku ściany reaktora, a przez wewnętrzną sekcję (4a) do pustej cylindrycznej przestrzeni (5) w osi reaktora, zamkniętej od góry i otwartej do dołu.
(10 zastrzeżeń)
44930701