Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do sterowanego dozowania paliwa stałego do komory spalania w piecu albo kotle posiadające ramę i płyty. Charakteryzuje się ono tym, że składa się z płyt (1.1, 1.2), z których każda zamocowana jest obrotowo pierwszym bokiem (1.1.1, 1.2.1) do jednej z dwóch przeciwległych bocznych ścian ramy (2). Do przeciwległego drugiego boku (1.1.2, 1.2.2) każdej z płyt (1.1, 1.2) zaczepiony jest pierwszy koniec osobnego cięgna (3.1, 3.2), które nawinięte i zamocowane jest drugim końcem do osi (4) osadzonej w środkowej części ramy (2) i ułożonej równolegle do drugiego boku (1.1.2) pierwszej płyty (1.1) oraz do drugiego boku (1.2.2) drugiej płyty (1.2). Oś (4) posiada mechanizm sterowania jej kątem obrotu. Boczne ściany ramy (2) od strony pierwszych boków (1.1.1, 1.2.1) płyt (1.1, 1.2) są zabudowane. W zabudowie nad pierwszym bokiem (1.1.1, 1.2.1) każdej z płyt (1.1, 1.2) znajduje się otwór dostarczania paliwa. Do płyt (1.1, 1.2) w miejscu ich zamocowania do bocznych ścian ramy (2) po ich zewnętrznej stronie zamontowane są sztywno klapy (5.1, 5.2).
(3 zastrzeżenia)
44615301