Przedmiotem wynalazku jest obrotowy stojak reklamowy charakteryzujący się tym, że składa się z okrągłej podstawy (1), do której górnej powierzchni w centralnej części zamocowana jest za pomocą śruby (2) pozioma, prostopadłościenna poprzeczka dolna (3). Do górnej powierzchni poprzeczki dolnej (3) wzdłuż krótszych krawędzi zamocowane są dwa jednakowe płaskowniki, pomiędzy którymi na 1/3 wysokości od podstawy (1) zamocowana jest pozioma, prostopadłościenna poprzeczka górna (5) z centralnym otworem z podebraniem walcowym. Do bocznych powierzchni płaskowników (4) z jednej strony na 1/3 wysokości od podstawy (1) zamocowana jest prostopadłościenna płyta pierwsza (6). Do górnej powierzchni podstawy (1) po obu stronach poprzeczki dolnej (3) przyklejone są lampy (7). Pomiędzy płaskowniki (4) na 2/3 wysokości wsunięta jest śruba pociągowa (8), która jednym końcem osadzona jest w centralnym otworze z podebraniem walcowym w poprzeczce górnej (5) i połączona jest z silnikiem (9). Silnik (9) zamocowany jest pod poprzeczką górną (5) do płyty pierwszej (6) za pomocą dwóch śrub (10). Pod silnikiem (9) do płyty pierwszej (6) zamocowane są jeden pod drugim za pomocą dwóch śrub (10) moduł sterujący i akumulator (12). Natomiast na śrubę pociągową (8) nałożony jest wózek śrubowy (13). Drugi koniec śruby pociągowej (8) osadzony jest w centralnym podebraniu walcowym w prostopadłościennym elemencie zabezpieczającym (14), który zamocowany jest do górnej powierzchni płaskowników (4) za pomocą czterech śrub (15), po dwie na każdy płaskownik (4).
(1 zastrzeżenie)
44708301