Deflektor powietrza, zwłaszcza do ciągnikow siodłowych, który mocowany jest w zestawie pojazdów (1), posiadający urządzenia do automatycznego zwijania kurtyn (4, 5), charakteryzuje się tym, że składa się z obrotowo - przesuwnej górnej osłony aerodynamicznej (6) i obrotowych bocznych osłon aerodynamicznych (7) zamocowanych do ścian zabudowy drugiego pojazdu za pomocą sworzni. Wewnątrz górnej osłony aerodynamicznej (6) zamocowane jest urządzenie do automatycznego zwijania kurtyny górnej (4). Do wewnętrznych powierzchni bocznych osłon aerodynamicznych (7) zamocowane są urządzenia do automatycznego zwijania kurtyn bocznych (5). Koniec kurtyny górnej (4) zamocowany jest do końcowej części owiewki (1.3) pierwszego pojazdu (1). Końce kurtyn bocznych (5) zamocowane są do bocznych kierownic powietrza (1.2) pierwszego pojazdu (1).
(2 zastrzeżenia)
43991701