Przedmiotem zgłoszenia jest rygiel elektromagnetyczny. Rygiel ten charakteryzuje się tym, że składa się z obudowy (1) w kształcie rury zaślepionej z obu stron, wewnątrz której umieszczony jest ruchomy magnes trwały (2), o który z jednej strony oparty jest pierwszy koniec sprężyny (3), a drugi koniec sprężyny (3) styka się z wewnętrznym zaślepieniem obudowy (1). Z drugiej strony magnesu trwałego (2) znajduje się podstawa sztaby (4a), do której zamocowana jest sztaba (4b), która znajduje się w otworze w drugim zaślepieniu obudowy (1). Na zewnętrznej stronie obudowy (1) znajdują się dwa nieruchome uzwojenia (5, 6). W położeniu ustalonym magnesu trwałego (2) płaszczyzna wyznaczona przez linię międzybiegunową (7) przecina pierwsze uzwojenie (5) a drugie uzwojenie (6) znajduje się w pobliżu końca magnesu trwałego (2) i sprężyny (3).
(1 zastrzeżenie)
42628401