Kotwa podcinająco-odspajająca charakteryzuje się tym, że składa się ze śruby napędowo-rozpierającej (3), która na jednym końcu posiada zatoczenie kuliste (6) oraz pierścień osadczy (4). Za pierścieniem osadczym (4) znajduje się nakrętka rozpierająca (2), która jednym końcem przylega do pierścienia osadczego (4). Na drugi koniec nakrętki rozpierającej (2) wkręcona jest nakrętka podcinająca (1) z zębami (5). Natomiast na drugim końcu śruby napędowo-rozpierającej (3) znajduje się chwyt sześciokątny (9).
(1 zastrzeżenie)
42956001