Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wstępnej obróbki rzęsy wodnej - rodzaj Lemna, który charakteryzuje się tym, że miesza się zmieloną rzęsę wodną z ciekłym nośnikiem w ten sposób, że do płynu dodaje się rzęsę wodną w ilości do 5% suchej masy i mieszaninę kawituje się hydrodynamicznie przez okres 10 - 60 minut, korzystnie 30 minut, pod ciśnieniem 3 - 7 bar, korzystnie 6 bar, co odpowiada 5 - 60. krotnemu przejściu strumienia przez strefę kawitacji, korzystnie 30. krotnemu przejściu strumienia, z użyciem wzbudnika kawitacji w postaci przegrody perforowanej.
(1 zastrzeżenie)