Aparat inspekcyjny do wprowadzania do rurociągu pod ciśnieniem elementów kontrolno-wykonawczych, wykorzystujący do tego osadzone na rurociągu przyłącze stanowiące zasuwę z opaską na rurę rurociągu, zawierający korpus zestawiony z połączonych ze sobą łącznika (1) i prowadnika (2), w którym jest rura kierująca (3) uszczelniona z każdym z tych elementów posiadająca na jednym końcu nakręconą nakrętką kontrującą (4) i korpus prowadzący (5). W korpusie (5) jest nagwintowany otwór, w który wkręcona jest dławica (6) a w połączonych ze sobą tych elementach jest osadzona suwliwie i uszczelniona rura prowadząca (7) posiadająca na jednym końcu osadzony ustnik (11) a na drugim nasadę prowadzącą (9) ze złączką pneumatyczną (10), przez które przeprowadzony jest elastyczny wąż osłonowy (12) z umieszczonym wewnątrz przewodem (17) połączonym z kamerą (18). W wewnętrznym otworze prowadnika (2) jest pierścień blokujący (13) obejmujący rurę kierująca (3), w ściance którego jest nagwintowany otwór a w nim wkręcona jest śruba blokująca (14), natomiast w wewnętrznym otworze korpusu prowadzącego (5) jest pierścień (15) obejmujący rurę prowadzącą (7), w ściance którego jest nagwintowany otwór a w nim wkręcona jest śruba (16). Rura kierująca (3), od strony którą wsuwa się do rurociągu, posiada łukowe wycięcie (19), poza którym, do ścianki tej rury kierującej (3) zamocowana jest zaślepka kierująca (20). Nasada prowadząca (9) wyposażona jest w rękojeści (22). Na łączniku (1) nasadzona jest sztywno obejma stała (28) a na dławicy (6) nasadzona jest obrotowo obejma (29) z osadzoną śrubę regulacyjną (31) umożliwiającą przesuwanie rury kierującej (3). W odmiennym wykonaniu aparatu, osadzona jest suwliwie rura kierująca z nakręconym korpusem zasilająco - ssącym stykającym się z nakrętką kontrującą (4). Korpus posiada otwór przyłączeniowym i z drugiej strony nypel z nagwintowanym króćcem, natomiast na drugi koniec tej rury nasadzona jest końcówka z osadzoną w niej dyszą. W pobliżu końcówki w ściance rury kierującej jest boczny otwór. W nyplu i końcówce osadzona jest suwliwie rura ciśnieniowa uszczelniona z każdym z tych elementów. W wewnętrznym otworze prowadnika (2) jest pierścień blokujący (13) obejmujący rurę kierującą, w ściance którego jest nagwintowany otwór a w nim wkręcona jest śruba blokująca (14).
(7 zastrzeżeń)
42096001