Urządzenie do pozyskiwania energii elektrycznej z drgań mechanicznych posiadające maszt (1), z zamocowaną do niego poprzecznie belką główną (2), na której końcu zamocowany jest wzbudnik drgań (3) charakteryzuje się tym, że do belki głównej (2) pomiędzy jej końcami zamocowana jest oś (4), która zamocowana jest swoimi końcami do skrzydeł ramy (5.1, 5.2), ułożonych równolegle do belki głównej (2) w ten sposób, że połączenie to jest obrotowe. Do każdego skrzydła ramy (5.1, 5.2) zamocowana jest swoim końcem belka (6.1, 6.2), która swoim drugim końcem zamocowana jest do osi wspólnej (7), do której pomiędzy belkami (6.1, 6.2), zamocowany jest obrotowo drugi koniec belki głównej (2). Skrzydła ramy (5.1, 5.2) zamocowane są na sztywno do masztu (1) tudzież do belki (6.1, 6.2) zamocowany jest element z materiałem piezoelektrycznym (8.1). Belka główna (2) wykonana jest z materiału o większej sztywności niż materiał belek (6.1, 6.2) oraz długość belki głównej (2) pomiędzy mocowaniem wzbudnika drgań (3) a zamocowaniem osi (4) jest większa od odległości pomiędzy mocowaniem osi (4) a mocowaniem osi wspólnej (7).
(9 zastrzeżeń)
45148101