Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do dostarczania paliwa stałego do komory spalania, zwłaszcza w piecu albo kotle, posiadające ramę i płyty. Charakteryzuje się ono tym, że składa się z płyt (1.1.1, 1.2.1), z których każda zamocowana jest obrotowo pierwszym bokiem (1.1.1, 1.2.1) do jednej z dwóch przeciwległych bocznych ścian ramy (2). Pierwsza płyta (1.1) swoim przeciwległym drugim bokiem (1.1.2) wsparta jest na wypuście (3.1) zamocowanym do powierzchni bocznej wewnętrznej osi (3) osadzonej w środkowej części ramy (2) i ułożonej równolegle do drugiego boku (1.1.2) pierwszej płyty (1.1) oraz do drugiego boku (1.2.2) drugiej płyty (1.2). Druga płyta (1.2) swoim przeciwległym drugim bokiem (1.2.2) wsparta jest na wypuście (4.1) zamocowanym do powierzchni bocznej zewnętrznej osi (4) w kształcie tulei osadzonej współosiowo na wewnętrznej osi (3). Każda z osi (3, 4) posiada niezależny mechanizm sterowania jej kątem obrotu. Boczna ściana ramy (2) od strony pierwszego boku (1.1.1, 1.2.1) płyt (1.1, 1.2) jest zabudowana, a w zabudowie nad pierwszym bokiem (1.1.1, 1,2.1) płyt (1.1, 1.2) znajduje się otwór dostarczania paliwa. Do każdej z płyt (1.1, 1.2) w miejscu jej zamocowania do bocznej ściany ramy (2) po jej zewnętrznej stronie zamocowany jest sztywno nabierak (5, 6), którego powierzchnia nabierająca usytuowana jest równolegle do powierzchni płyty (1.1, 1.2).
(5 zastrzeżeń)
44614901