Przedmiotem wynalazku jest mieszacz cieczy posiadający pionowo ułożoną cylindryczną komorę mieszania (1) z odpowietrznikiem (1.1) w górnej podstawie i odprowadzeniem cieczy (1.2) w dolnej podstawie. Charakteryzuje się on tym, że w bocznej ścianie komory mieszania (1) znajdują się co najmniej dwa króćce (2.1, 2.2, 2.3) doprowadzające ciecze, z których każdy połączony jest z osobną rurą (3.1, 3.2, 3.3), która od wlotu ma zmniejszające się pole przekroju i linię osi w kształcie helisy na stożku.
(1 zastrzeżenie)
44193101