Przedmiotem zgłoszenia jest narzędzie do nagniatania profilu o przekroju kwadratowym które charakteryzuje się tym, że składa się z klina (1) z centralnym przelotowym otworem wzdłużnym. Powierzchnia górna i powierzchnia dolna klina (1) są pochylone symetrycznie. Na powierzchni górnej klina (1) znajduje się górny element mocujący (2a) z pochyloną powierzchnią dolną. W powierzchni górnej górnego elementu mocującego (2a) znajduje się przelotowe wybranie (3a), w którym osadzona jest matryca górna (4) z wybraniem sferycznym. Natomiast powierzchnia dolna klina (1) znajduje się na pochylonej powierzchni górnej dolnego elementu mocującego (2b), w którego powierzchni dolnej znajduje się przelotowe wybranie (3b), w którym osadzona jest matryca dolna (5) z wybraniem sferycznym. W centralnym przelotowym otworze wzdłużnym klina (1) umieszczona jest śruba (6), która zamocowana jest w centralnym gwintowanym otworze znajdującym się w płytce (7). Powierzchnia boczna płytki (7) przylega do czołowych powierzchni górnego elementu mocującego i dolnego elementu mocującego (4).
(1 zastrzeżenie)
44296601