Urządzenie do kształtowania wyrobów cienkościennych posiadające silniki krokowe, silniki indukcyjne, przekładnie planetarne, siłowniki elektrośrubowe, śruby i nakrętki, łożyska toczne, listwy i wózki prowadzące, trzpienie frezarskie oraz śruby toczne i nakrętki kulowe charakteryzuje się tym, że składa się z ramy podstawowej (1), która ma kształt przestrzennej konstrukcji, połączonej spoinami, która składa się z ośmiu jednakowych, pionowych nóg w kształcie odcinków profili zamkniętych, do których przymocowane są dwie skrajne belki wzdłużne oraz dwie skrajne belki poprzeczne, zaś w części centralnej skrajne belki poprzeczne połączone są ze sobą dwiema jednakowymi belkami podstawowymi, wzdłużnymi, które z kolei połączone są ze sobą w części centralnej dwiema jednakowymi belkami podstawowymi, poprzecznymi, zaś dwie belki podstawowe, wzdłużne połączone są w części środkowej ramy podstawowej (1) z dwiema skrajnymi belkami wzdłużnymi przy pomocy dwóch belek spinających, przy czym w dolnej części ramy podstawowej (1) osiem pionowych nóg połączonych jest ze sobą przy pomocy czterech belek spinających dolnych, wzdłużnych, czterech belek spinających dolnych, poprzecznych oraz jednej belki dolnej, centralnej, zaś w dolnej części ośmiu pionowych nóg, do ich powierzchni czołowych przymocowane są płyty podstawowe, natomiast do powierzchni górnej ramy podstawowej (1), do skrajnych belek podstawowych, poprzecznych przymocowane są dwie płyty mocujące zespół wrzeciona stałego (4) oraz dwie płyty mocujące zespół wrzeciona przesuwnego (5), zaś w belkach podstawowych wzdłużnych oraz w belkach podstawowych poprzecznych znajdują się po trzy otwory mocujące, w których osadzone są tuleje mocujące, przy czym do powierzchni górnej ramy podstawowej (1) przymocowana jest płyta podstawowa, do której przymocowany jest stół krzyżowy (3), zaś do dwóch płyt mocujących ramy podstawowej (1) przymocowany jest zespół wrzeciona stałego (4), a do dwóch płyt mocujących ramy podstawowej (1) przymocowany jest zespół wrzeciona przesuwnego (5), natomiast do ośmiu płyt podstawowych ramy podstawowej (1) przymocowane są jednakowe stopy antypoślizgowe (6) o regulowanej wysokości.
(6 zastrzeżeń)
44276901