Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do samoczynnego oczyszczania i natleniania wody, zwłaszcza w rzece posiadające dyszę Venturiego (1) z częścią wlotową (1.1), częścią środkową (1.2), do której podłączone są napowietrzacze (1.3) oraz z częścią wylotową (1.4). Charakteryzuje się ono tym, że w części wlotowej (1.1) dyszy Venturiego (1) zamontowane są dwa wirniki pompy wody (2, 3), na których wałach zamocowane są koła zębate (2.1, 3.1) sprzężone z napędowym kołem zębatym (4) osadzonym na wale napędowym połączonym z kołem wodnym (5) zamocowanym w sąsiadującej drugiej dyszy Venturiego (6) w ten sposób, że wał (5.1) koła wodnego (5) znajduje się bliżej jednej ze ścian (6.1), pomiędzy którymi odległość zmienia się w kierunku odpływu wody. Do ściany (6.1), bliżej której zamocowane jest koło wodne (5) zamocowana jest kierownica wody (7) kierująca strumień wody na połowę koła wodnego (5).
(3 zastrzeżenia)
44240801