Przedmiotem zgłoszenia jest aerodynamiczny kolektor wydechowy, zwłaszcza do tłokowych silników lotniczych, który charakteryzuje się tym, że w wewnętrznej części profilowanej (1) kolektora wydechowego od strony wlotu gazów spalinowych (2) zamocowana jest podpora czołowa (3), a od strony wylotu gazów spalinowych (4) zamocowana jest podpora tylna (5). Pomiędzy podporą czołową (3), a podporą tylną (5) umieszczony jest co najmniej jeden obrotowy rotor (6). Obrotowy rotor (6) składa się z co najmniej dwóch kierownic gazów (7) o zarysie śrubowym o stałym skoku i zmiennej szerokości geometrycznej zamocowanych na wale (8). Wał (8) łożyskowany jest w łożysku (9a) osadzonym w podporze czołowej (3) i w łożysku (9b) osadzonym w podporze tylnej (5). Kąt osi obrotu wału (8) obrotowego rotora (6) względem osi wzdłużnej kolektora wydechowego wynosi od 0° do 30°.
(3 zastrzeżenia)
44326701