Urządzenie do oczyszczania i nawilżania powietrza wewnętrznego składa się z obudowy (1) z dolnym wlotem powietrza (1.1) i górnym wylotem powietrza (1.2), w której wewnętrzna powierzchnia pokryta jest warstwą fotokatalityczną, zaś nad wlotem powietrza (1.1) umieszczone są kolejno filtr wstępnego oczyszczania powietrza (2), wentylator osiowy (3) oraz zamocowany osiowo promiennik UV-C (4). Charakteryzuje się on tym, że nad pierwszym wentylatorem osiowym (3) do wewnętrznej powierzchni obudowy (1) zamocowane są kierownice powietrza (5), nad którymi w ścianie obudowy (1) znajdują się dysze (6.1) nawilżacza powietrza (6), zaś nad promiennikiem UV-C (4) umieszczony jest filtr powietrza z węglem aktywnym (7).
(4 zastrzeżenia)
43840201