Przedmiotem zgłoszenia jest mechanizm wychylania tablic reklamowych i ich podnoszenia, i ich rozsuwania, który zawiera słup (1), do którego zamocowany jest silnik elektryczny (2). Charakteryzuje się on tym, że na wale silnika elektrycznego (2), ułożonego równolegle do słupa (1) zamocowane jest pierwsze zewnętrzne koło zębate zazębione z wewnętrznym kołem zębatym (4), w osi którego znajduje się słup (1). Wewnętrzne koło zębate (4) połączone jest nieobrotowo swoją górną podstawą z dolną podstawą pierwszej tulei (5) ułożyskowanej na słupie (1), której górna podstawa połączona jest z dolną podstawą tulei krzywkowej (6), w osi której znajduje się słup (1). Górna powierzchnia tulei krzywkowej (6) jest powierzchnią krzywkową, z którą styka się powierzchnia boczna pręta (7.1, 7.2, 7.3, 7.4). Na jego pierwszym końcu zamocowana jest na przesuwnie tablica reklamowa (8.1, 8.2, 8.3, 8.4). Drugi koniec pręta (7.1, 7.2, 7.3, 7.4) zamocowany jest za pomocą zawiasu znajdującego się w tulei mocującej (9), która zamocowana jest nieobrotowo na słupie (1). Słup (1) dolną częścią zamocowany jest do podstawy (10). Podstawa (10) zamocowana jest za pomocą siłownika (11) i słupów prowadzących (12) do drugiej podstawy (13).
(5 zastrzeżeń)
44716201