Urządzenie do wytwarzania elementów kształtowych posiadające kanał wlotowy (1) w kształcie walca, do którego zewnętrznych powierzchni zamocowane są grzałki elektryczne otokowe (2), zaś kanał wlotowy (1) połączony jest na stałe z komorą powlekającą (3) w kształcie walca, a na wewnętrznej powierzchni komory powlekającej (3) zamocowane są dysze natryskowe (4) w układzie co 45° przy czym kanał wlotowy (1) połączony jest z jednym końcem tulei (5), która zamocowana jest wewnątrz komory powlekającej (3), natomiast w górnej części tulei (5) od strony kanału wlotowego (1) znajduje się otwór w którym zamocowana jest dysza podająca, charakteryzuje się tym, że tuleja (5) drugim końcem połączona jest z górnym końcem rozdzielacza (8). Na zewnętrznej części powierzchni rozdzielacza (8) zamocowane jest pierwsze koło zębate (9), które połączone jest z drugim kołem zębatym (10) połączonym z silnikiem elektrycznym (11). Dolny koniec rozdzielacza (8) zagięty jest pod kątem 45° względem osi kanału doprowadzającego (1). Rozdzielacz (8) dolnym końcem połączony jest rozłącznie z czterema jednakowymi kanałami doprowadzającymi (12).
(5 zastrzeżeń)
43991401