Celem zgłoszenia jest zaprojektowanie i wykonanie uchwytu do precyzyjnego i pewnego mocowania elementów wzorcowych w celu przeprowadzenie pomiarów dokładności maszyny obróbkowej oraz mocowania elementów podczas obróbki skrawaniem. Uchwyt mocujący, zwłaszcza elementy wzorcowe oraz elementy obrabiane, posiadający korpus (1) z podstawą dolną i ścianą oporową oraz ruchomą szczękę (2), mocowaną do korpusu (1) za pomocą śruby dociskowej (3). W środkowej części korpusu (1) znajduje się przelotowy rowek z podstawą (1.1), ścianą oporową (1.2) i ścianą mocującą (1.3) pochyloną do podstawy (1.1) pod kątem rozwartym (α) w zakresie od 110 do 160°. W ścianie mocującej (1.3) znajduje się gwintowany otwór (1.4) o osi prostopadłej do płaszczyzny podstawy (1.1). Ruchoma szczęka (2), posiada podstawę górną (2.1), podstawę dolną (2.2) a także ścianę dociskową (2.3) i ścianę mocującą (2.4) pochyloną do podstawy dolnej (2.2) pod kątem rozwartym (α). Ściana mocująca (2.4) szczęki (2) styka się ze ścianą mocującą (1.3) podstawy (1) tudzież pomiędzy podstawą górną (2.1) a podstawą dolną (2.2) uchwytu (2) znajduje się przelotowy otwór posiadający dwa równoległe dłuższe boki prostopadłe do płaszczyzny ściany dociskowej (2.4). Krótszy bok otworu ułożony jest prostopadle do pierwszego boku oraz posiada szerokość większą albo równą znajdującej się w nim śruby dociskowej (3) o średnicy z łbem (3.1) oraz mniejsza od średnicy łba (3.1) śruby dociskowej (3). Śruba dociskowa (3) jest wkręcona w gwintowany otwór (1.4) w korpusie (1). Korzystnie przelotowy otwór w szczęce (2) jest otworem stopniowanym, w którego górnym stopniu mieści się łeb (3.1) śruby (3).
(2 zastrzeżenia)
44221801