Przedmiotem zgłoszenia jest układ i sposób ustawiania przechyłu elementu przechylanego (22). W układzie, na podstawie (3) sztywno połączonej z elementem przechylanym (22) zamocowana jest obrotowo głowica (5), do której za pomocą sztywnego ramienia (21) przymocowany jest obciążnik (20), a do czoła nieruchomej podstawy (3) zamocowany jest polaryzator (4) połączony z kolimatorem (6), do którego za pomocą światłowodu (2) podłączone jest szerokopasmowe źródło światła (1), a od strony czoła nieruchomej podstawy (3) w głowicy (5) zamocowana jest półfalówka (8). Po przeciwnej stronie półfalówki (8) do głowicy (5) zamocowana jest druga podstawa (10) sztywno połączona z elementem przechylanym (22), do której powierzchni czołowej od strony półfalówki (8) zamocowana jest soczewka (7) podłączona do drugiego światłowodu (9) połączonego ze splitterem (11), zaś napęd przechyłu (23) połączony jest za pomocą przewodu (24) z modułem obliczeniowym (18), który wyposażony jest w wejście sterownika zewnętrznego (25). Układ charakteryzuje się tym, że po przeciwnej stronie splittera (11) przyłączone są trzeci światłowód (12) i czwarty światłowód (15) z wytworzonymi w ich rdzeniach skośnymi siatkami Bragga (13, 16). Każdy z drugich końców trzeciego światłowodu (12) i czwartego światłowodu (15) podłączony jest do osobnego analizatora widma optycznego (14, 17), które połączone są z modułem obliczeniowym (18) tudzież kąt obrotu siatek Bragga (13, 16) względem siebie wynosi od 15° do 30°.
(2 zastrzeżenia)
45172501