Przedmiotem zgłoszenia jest osobisty oczyszczacz powietrza składający się z obudowy (1), w której umieszczone są filtr wstępnego oczyszczania powietrza (2), wentylator (3) oraz diody UV-C (4) i filtr powietrza z węglem aktywnym (5). Charakteryzuje się on tym, że na drodze przepływu powietrza za filtrem wstępnego oczyszczania powietrza (2) i za wentylatorem (3), którym jest wentylator (3) osiowy umieszczone są kolejno filtr wielowarstwowy HEPA (6) i diody UV-C (4) przed i za którymi umieszczone są odpowiednio pierwsza (7.1) i druga kryza (7.2) oraz filtr powietrza z węglem aktywnym (5).
(3 zastrzeżenia)
43956901