Przedmiotem zgłoszenia jest układ cyfrowy stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej z automatyczną regulacją napięcia anody, który charakteryzuje się tym, że kolektor tranzystora (T) jest połączony z pierwszym analogowym wejściem pozytywnym (1a) mikrokontrolera (MK), zaś drugi zacisk rezystora piątego (R5) jest połączony z pierwszym analogowym wejściem negatywnym (1b) mikrokontrolera (MK). Pierwszy zacisk rezystora czwartego (R4) jest połączony z drugim wejściem analogowym pozytywnym (2a) mikrokontrolera (MK), przy czym drugi zacisk rezystora czwartego (R4) jest połączony z drugim wejściem analogowym negatywnym (2b) mikrokontrolera (MK). Natomiast pierwsze wyjście sterujące (3) mikrokontrolera (MK) jest połączone z wejściem wzmacniacza mocy (W1), a drugie wyjście sterujące (4) mikrokontrolera (MK) jest połączone z wejściem wzmacniacza wysokonapięciowego (W2).
(1 zastrzeżenie)
44081201