Przedmiotem zgłoszenia jest sterowane urządzenie do oczyszczania powietrza składające się z obudowy (1) z wlotem powietrza (1.1) i wylotami powietrza (1.2, 1.3), w której wewnętrzna powierzchnia pokryta jest warstwą fotokatalityczną, zaś na wlocie powietrza (1.1) umieszczone są kolejno filtr wstępnego oczyszczania powietrza (2) i wentylator (3) oraz w obudowie (1) zamocowane są osiowo promienniki UV-C (4.1, 4.2). Charakteryzuje się ono tym, że wlot powietrza (1.1) znajduje się w środkowej części obudowy (1), a wyloty powietrza (1.2, 1.3) znajdują się w dolnej i górnej części obudowy (1), przy czym na wlocie powietrza (1.1) umieszczony jest filtr wstępnego oczyszczania powietrza (2) i wentylator (3), którym jest wentylator (3) poprzeczny oraz pod i nad wentylatorem (3) poprzecznym w obudowie (1) znajdują się atomizery cieczy (5) połączone ze zbiornikiem roztworu kwasu podchlorawego (6) i zamocowane są osiowo promienniki UV-C (4.1 4.2). Pod pierwszym promiennikiem UV-C (4.1) w dolnej części obudowy (1) zamontowany jest pierwszy filtr powietrza z węglem aktywnym (7.1) z odprowadzeniem cieczy i pierwszy wentylator osiowy (8.1). Tudzież nad drugim promiennikiem UV-C (4.2) w górnej części obudowy (1) zamontowany jest drugi filtr powietrza z węglem aktywnym (7.2) z odprowadzeniem cieczy i drugi wentylator osiowy (8.2).
(5 zastrzeżeń)
43939001