Przedmiotem zgłoszenia jest system pozycjonowania wypełnień zbiornika do przewozu cieczy. Charakteryzuje się on tym, że składa się z brył (1) pustych w środku, wykonanych z materiału niemagnetycznego, z których każda bryła (1) posiada w swoich ścianach przelotowe otwory (I) łączące przestrzeń środkową (II) bryły (1) z przestrzenią zbiornika (III). Osie przelotowych otworów (I) przecinają się ze sobą bod kątem prostym. Na obwodzie każdego przelotowego otworu (I) znajduje się magnes pierścieniowy (2), korzystnie neodymowy. W otworach (I) brył (1) i wewnątrz magnesów pierścieniowych znajdują się tuleje ustalające (3), wykonane z materiału niemagnetycznego i wystające poza zewnętrzną powierzchnię bryły (1). Osie tulei ustalających (3) i osie otworów (I) w bryle (1) i osie magnesów pierścieniowych (2) pokrywają się ze sobą.
(1 zastrzeżenie)
44613701