Przedmiotem zgłoszenia jest układ i sposób ciągłego, adaptacyjnego podziału zmiennej częstotliwości przebiegu. Układ charakteryzuje się tym, że źródło przebiegu o zmiennej częstotliwości (Uf) podłączone jest do licznika (L), który dołączony jest swoim wyjściem do wejścia przetwornika częstotliwość-kod (f/N) w systemie pomiarowym (Sp) i jednocześnie podłączony jest do wejścia układu wykrywania zbocza (WZ), zaś wejście konfigurujące licznika (L) jest połączone liną komunikacyjną do mikroprocesora (P) sterującego stopniem podziału częstotliwości przez licznik (L). Wyjście układu wykrywania zbocza (WZ) podłączone jest do linii komunikacyjnej mikroprocesora (P). Do mikroprocesora (P) podłączony jest linią komunikacyjną interfejs komunikacyjny (I), który połączony jest linią komunikacyjną z systemem pomiarowym (Sp).
(2 zastrzeżenia)
44567801