Sposób obróbki soku warzywnego polega na tym, że do reaktora typu glidearc o częstotliwości ƒ od 10 do 200 Hz i o napięciu U od 3,7 do 17 kV poddaje się gaz procesowy i po przejściu przez łuk elektryczny kieruje się strumień gazu opuszczający reaktor na sok warzywny umieszczony na podajniku przez czas t od 30 do 600 s.
(3 zastrzeżenia)