Przedmiotem zgłoszenia jest wentylator rurowy posiadający pierścień, łopatki i silnik. Charakteryzuje się on tym, że składa się z rury (1), w której zamocowany jest obrotowo ruchomy pierścień wentylatora (2). W rurze (1) w miejscu zamocowania pierścienia wentylatora (2) jest otwór, natomiast do wewnętrznej powierzchni pierścienia wentylatora (2) zamocowane są jednym końcem łopatki (3) skierowane do środka pierścienia wentylatora (2). Na zewnętrznej powierzchni pierścienia wentylatora (2) znajdują się zęby (4), które zazębione są w miejscu otworu w rurze (1) z zębami koła zębatego (5) osadzonego na wale silnika (6), który zamocowany jest do zewnętrznej powierzchni rury (1).
(1 zastrzeżenie)
43841801