Podajnik płytowo-członowy, posiadający obudowę (1) z zamocowanymi do niej obrotowo wałami (2.1, 2.2). Pierwszy z wałów (2.1) sprzężony jest z mechanizmem napędowym (3). Na wałach (2.1, 2.2), zamocowane są koła zębate (4.2) przekładni łańcuchowej zazębione z łańcuchem (5), którego ogniwa zamocowane są do płyt przenoszących (6), posiadających ściany boczne (6.1) i w którym płyty przenoszące częściowo zachodzą na siebie. Podajnik charakteryzuje się tym, że w środkowej części płyty przenoszącej, prostopadle do jej powierzchni, pomiędzy płytami bocznymi (6.1) znajduje się płyta środkowa. Część płyty przenoszącej, płyty boczne (6.1), płyta środkowa i płyta środkowa sąsiedniej płyty przenoszącej tworzą komorę. Pomiędzy płytami bocznymi (6.1) zamocowana jest roleta (7) z mechanizmem samozwijającym, tudzież nad podajnikiem płytowo-członowym w jego początkowej i końcowej części znajdują się ramy z zamocowanymi do nich siłownikami (8.1, 8.2). W płytach przenoszących i w płytach bocznych (6.1) znajdują się przelotowe otwory, w których umieszczone są przesłony, tudzież do obudowy (1) pod płytami przenoszącymi znajdują się tunele nadmuchowe (10). W sąsiedztwie płyt bocznych (6.1) zamocowane są wyciągi.
(1 zastrzeżenie)
44641601