Przedmiotem wynalazku jest układ do degradacji i usuwania antybiotyków z cieczy składający się z dozownika (1), komory reakcyjnej (2), zbiornika wodnej zawiesiny minerałów ilastych (3) i pierwszej pompy cieczy (4). Charakteryzuje się ono tym, że dozownik (1) podłączony jest swoim wlotem do instalacji cieczy zawierającej antybiotyki poprzez pierwszą pompę cieczy (4) i połączony jest doprowadzeniem ze zbiornikiem wodnej zawiesiny minerałów ilastych (3) oraz połączony jest wylotem z komorą reakcyjną (2), w której w końcowej części zamontowana jest przegroda przelewowa (2.1). W dolnej części komory reakcyjnej (2) znajduje się dyspergator gazu (5). Za przegrodą przelewową (2.1), na drodze przepływu cieczy znajdują się kolejno druga pompa cieczy (6) i hydrocyklon (7), którego wylew połączony jest poprzez rozdzielacz (8) ze zbiornikiem użytych minerałów ilastych (9) oraz ze zbiornikiem wodnej zawiesiny minerałów ilastych (3). Przelew hydrocyklonu (7) połączony jest ze zbiornikiem cieczy (10) z generatorem ultradźwięków (11), z którego odprowadzenie połączone jest z filtrem cieczy (12).
(7 zastrzeżeń)
44045401
44045402