Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do dostarczania paliwa stałego do paleniska pieca albo kotła posiadające ramę i płyty. Charakteryzuje się ono tym, że składa się z płyt (1.1, 1.2), z których każda zamocowana jest pierwszym bokiem (1.1.1, 1.2.1) do jednej z dwóch przeciwległych bocznych ścian ramy (2) za pomocą zawiasu (3.1, 3.2). Pierwsza płyta (1.1) swoim przeciwległym drugim bokiem (1.1.2) wsparta jest na wypuście (4.1) zamocowanym do powierzchni bocznej wewnętrznej osi (4) osadzonej w środkowej części ramy (2) i ułożonej równolegle do drugiego boku (1.1.2) pierwszej płyty (1.1) oraz do drugiego boku (1.2.2) drugiej płyty (1.2). Druga płyta (1.2) swoim przeciwległym drugim bokiem (1.2.2) wsparta jest na wypuście (5.1) zamocowanym do powierzchni bocznej zewnętrznej osi (5) w kształcie tulei osadzonej współosiowo na wewnętrznej osi (4). Każda z osi (4, 5) posiada niezależne sterowanie jej kątem obrotu.
(5 zastrzeżeń)
44615001