Uchwyt ustalająco-mocujący, zwłaszcza połączenia klejowe nakładkowe składa się z podstawy (1) w kształcie prostopadłościennej płyty, w której znajduje się prostokątne wybranie. W wybraniu podstawy znajduje się forma (2), w której znajduje się co najmniej sześć równomiernie rozmieszczonych, jednakowych prostokątnych wybrań (3). Szerokość wybrań (3) odpowiada szerokości klejonych elementów, a długość odpowiada długości dwóch klejonych elementów, przy czym głębokość wybrań (3) jest większa od grubości klejonych elementów. W środkowej części wybrań (3) znajdują się prostopadłościenne wgłębienia o wymiarach odpowiadających wymiarom nakładki, natomiast po obu stronach wgłębień w ich środkowej części znajdują się jednakowe rowki teowe. Do górnej powierzchni podstawy (1) po obu stronach formy (2) na wysokości wgłębień zamocowane są symetrycznie kołki ustalające (6), po trzy na stronę. Na podstawie (1) z formą (2) umieszczony jest pomiędzy kołkami ustalającymi (6) prostopadłościenny blok obciążający (7), do którego dolnej powierzchni zamocowane są rozłącznie za pomocą śrub jednakowe prostopadłościenne elementy dociskowe, których szerokość odpowiada szerokości wybrań (3).
(1 zastrzeżenie)
44163901