Przedmiotem zgłoszenia jest przegubowy węzeł konstrukcji umożliwiający obrót poszczególnych łączników wokół wspólnej osi. Charakteryzuje się on tym, że podstawa (1) posiada kształt krążka z rantem (1.1) na fragmencie jej obwodu w postaci łuku, na którym zamocowany jest przesuwnie za pomocą szczęk (3.1) uchwyt (3). Korzystnie w powierzchni uchwytu (3) znajduje się otwór, w który znajduje się adapter (2.1) końca ramienia (2). Na odcinku dopełnienia łuku rantu (1.1) na powierzchni podstawy (1) zamocowany jest rozłącznie rant dopełniający (1.3).
(3 zastrzeżenia)
45164401