Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do demonstrowania lub badania drgań samowzbudnych. W rozwiązaniu tym do obudowy (1) zamocowany jest silnik (2), do którego wału, poprzez przekładnie (3) podłączona jest tarcza (4), której oś obrotu ułożona jest pionowo względem podłoża. Do obudowy (1) zamocowana jest poziomo prowadnica (5), do której zamocowany jest rozłącznie pierwszy uchwyt (6) gwintowanego pręta (7), z wkręconą w jego otwór pierwszą częścią gwintowanego pręta (7), który ułożony jest równolegle do prowadnicy (5) tudzież na drugiej części gwintowanego pręta (7) nakręcony jest drugi uchwyt (8) spoczywający na tarczy (4). Działanie urządzenia do demonstrowania lub badania drgań samowzbudnych polega na tym, że po uruchomieniu silnika elektrycznego (2) za pomocą falownika (10) zostaje ustawiona prędkość obrotowa tarczy (4). Po uruchomieniu urządzenia uchwyt (8) spoczywający na tarczy (4) zaczyna się poruszać ruchem posuwistozwrotnym. Ruch uchwytu (8) spowodowany jest występowaniem sił tarcia pomiędzy tarczą (4), a tymże uchwytem. Położenie uchwytu (8) na tarczy 4 można zmieniać poprzez przesunięcie pręta w uchwycie (6), a w związku z tym zmianę odległości pomiędzy uchwytami (6 i 8). Przy odpowiedniej prędkości obrotowej tarczy (4) uchwyt (8) demonstruje powstawanie drgań samowzbudnych w układzie mechanicznym.
(3 zastrzeżenia)
44281101