Przedmiotem zgłoszenia jest układ, sposób oraz produkt komputerowy do rezonansowej kompensacji pulsacji prądu, zwłaszcza elektrochemicznych magazynów energii. Układ charakteryzuje się tym, że pierwszy terminal (TME1) połączony jest z pierwszym węzłem (A) a drugi terminal (TME2) połączony jest z drugim węzłem (B) poprzez układ do pomiar prądu (CM). Pomiędzy pierwszy węzeł (A) i pierwsze wyjście (H1o) mostka tranzystorowego w układzie H (M1) włączony jest kondensator rezonansowy (C1). Pomiędzy drugi węzeł (B) i drugie wyjście (H2o) mostka tranzystorowego H (M1) włączona jest cewka rezonansowa (L1). Pierwsze wejście (H1i) mostka tranzystorowego H w układzie (M1) połączone jest z pierwszym wyjściem (DC1o) izolowanej galwanicznie przetwornicy DC/DC (P1) za pośrednictwem trzeciego węzła (C). Drugie wejście (H2i) mostka tranzystorowego w układzie H (M1) połączone jest z drugim wyjściem (DC2i) izolowanej galwanicznie przetwornicy DC/DC (P1) za pośrednictwem czwartego węzła (D). Pierwsze wejście (DC1i) izolowanej galwanicznie przetwornicy DC/DC (P1) połączone jest z pierwszym węzłem (A). Drugie wejście (DC2i) izolowanej galwanicznie przetwornicy DC/DC (P1) połączone jest z drugim węzłem (B), przy czym pomiędzy pierwszy węzeł (A) i drugi węzeł (B) włączony jest magazyn energii (ME), tudzież pomiędzy trzeci węzeł (C) i czwarty węzeł (D) włączony jest kondensator szyny DC (C2). Wyjście pomiarowe (CMo) układu do pomiaru prądu (CM) połączone jest z wejściem pomiarowym (CCi) układu sterowania (CC1). Pierwsze wyjście (CW1a) układu sterowania (CC1) połączone jest z wejściem sterującym (CW1b) mostka tranzystorowego w układzie H (M1), tudzież drugie wyjście (CW2a) układu sterowania (CC1) połączone jest z wejściem sterującym (CW2b) izolowanej galwanicznie przetwornicy DC/DC (P1). Sposób polega na tym, że mierzy się za pomocą układu do pomiaru prądu (CM) i wejścia pomiarowego układu do pomiaru prądu (CCi) amplitudę pulsacji prądu układu (iM) z magazynem energii (ME) i jednocześnie oblicza się z wykorzystaniem amplitudy pulsacji prądu układu (iM) sygnał referencyjny (Idc) dla izolowanej galwanicznie przetwornicy DC/DC (P1) oraz sygnały sterujące (a, b, c, d) dla mostka tranzystorowego w układzie H (M1). Następnie przesyła się sygnały sterujące (a, b, c, d) z pierwszego wyjścia (CW1a) układu sterowania (CC1) do wejścia sterującego (CW1b) mostka tranzystorowego w układzie H (M1). Jednocześnie przesyła się sygnał referencyjny (Idc) z drugiego wyjścia (CW2a) układu sterowania (CC1) do wejścia sterującego (CW2b) izolowanej galwanicznie przetwornicy DC/DC (P1), przez co wzbudza się obwód rezonansowy cewki rezonansowej (L1) i kondensatora rezonansowego (C1) tłumiąc amplitudę pulsacji prądu (iME) magazynu energii (ME). Produkt komputerowy, charakteryzuje się tym, że zawiera oprogramowanie zawarte w układzie sterującym (CC1) realizujące sposób w układzie, przy czym w produkcie tym sygnał (iM), będący odczytem z wejścia pomiarowego (CCi) układu sterującego (CC1) skaluje się oraz filtruje, a następnie przesyła się do bloku synchronizacji, gdzie wyznacza się sygnał synchronizacji (θ). Sygnał referencyjny składowej q (Iq_ref) przesyła się na blok skalowania, którego sygnał wyjściowy będący korektą sygnału synchronizacji (θq) przesyła się wraz z sygnałem synchronizacji (θ) do bloku generacji sygnałów sterujących, którego sygnały wyjściowe (a, b, c, d) są sygnałami sterującymi dla mostka tranzystorowego w układzie H (M1). Sygnał referencyjny składowej d (Id_ref) przesyła się do bloku skalowania, którego sygnał wyjściowy jest sygnałem referencyjnym (Idc) dla izolowanej galwanicznie przetwornicy DC/DC (P1).
(9 zastrzeżeń)
43657301