Uchwyt ustalająco - mocujący, zwłaszcza połączenie klejowe posiadający płytę prostopadłościenną składa się z części dolnej (1) korpusu w kształcie płyty prostopadłościennej, która ma dwa symetrycznie położone rowki (3) o przekroju trójkątnym, zaś w części górnej (2) korpusu posiada cztery elementy (4a, 4b, 4c i 4d) w kształcie ceowników, które górną część mają krótszą od części dolnej, przy czym elementy (4a, 4b, 4c i 4d) dolną częścią są ustalone za pomocą kołków ustalających (5) walcowych, rozmieszczonych symetrycznie na końcach elementów (4a, 4b, 4c i 4d) są zamocowane za pomocą śrub (6) mocujących, umieszczonych symetrycznie na elementach natomiast część górna (2) korpusu posiada płytę (7) oporową kształtową, przymocowaną na stałe do części górnej (2) korpusu oraz z drugiej strony posiada elementy dociskowe (8a i 8b) w kształcie płytki dociskowej kształtowej ze śrubami (9a i 9b) mocującymi.
(1 zastrzeżenie)
42371701