Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do spieniania lepiszcza asfaltowego, posiadający ogrzewaną obudowę zbiornika (1) ze spustem (1.1) w dolnej części, zaś na górnej powierzchni obudowy zbiornika (1) znajduje się pokrywa (2) posiadająca wlot asfaltu i króciec wydmuchowy (2.2). Wewnątrz obudowy zbiornika (1) w kierunku pionowym znajduje się pierwszy wał (3) podłączony do na pędu. Do pierwszego wału (3) zamocowane są łopaty mieszające (3.1, 3.2). Charakteryzuje się tym, że na pierwszym wale (3) znajduje się drugi wał w postaci rury, napędzany niezależnym napędem, na którego końcu zamocowana jest pierwsza piasta (4.1) z zamocowanymi do niej pierwszymi końcami łopat (4.2), których krawędzie zewnętrzne w ich części środkowej znajdują się w sąsiedztwie wewnętrznej ścianki obudowy zbiornika (1), drugie końce łopat (4.2) zamocowane są do drugiej piasty (4.3) osadzonej na pierwszym wale (3) poniżej łopat mieszających (3.1, 3.2). Tudzież w ścianie zbiornika (1) na wysokości środkowych części łopat (4.2) znajduje się wlot środka spieniającego z zaworem jednokierunkowym, do którego podłączony jest dozownik środka spieniającego (5).
(3 zastrzeżenia)
44021301