Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do degradacji i usuwania antybiotyków z wody posiadające atomizer (1), zbiornik utleniacza (2), komorę reakcyjną (3), promienniki UV-C (4) oraz pompę cieczy (5), pompę wody (6) i pompę utleniacza (7). Charakteryzuje się ono tym, że atomizer (1) umieszczony jest osiowo w górnej cylindrycznej części komory reakcyjnej (3) i podłączony jest do instalacji wody zawierającej antybiotyki poprzez pompę wody (6). Wewnątrz górnej walcowej części komory reakcyjnej (3) zainstalowany jest rozpylacz utleniacza (8), który połączony jest ze zbiornikiem utleniacza (2) poprzez pompę utleniacza (7). Poniżej atomizera (1) znajduje się druciana przestrzenna siatka (9) pokryta warstwą fotokatalityczną. Na zewnętrznej stronie ściany komory reakcyjnej (3) wykonanej z materiału przepuszczającego promieniowanie UV-C, na wysokości siatki (9) zainstalowane są promienniki UV-C (4). Dolna stożkowa część komory reakcyjnej (3) połączona jest ze zbiornikiem przelewowym (10) wewnątrz którego znajduje się generator ultradźwięków (11) i z którego odprowadzenie przelewowe połączone jest z instalacją wody oczyszczonej poprzez filtr wody (12). Odprowadzenie wylewowe w dolnej części zbiornika przelewowego (10) połączone jest z atomizerem (1) poprzez pompę cieczy (5).
(3 zastrzeżenia)
44167801