Przedmiotem zgłoszenia jest mechanizm do optymalnego ustawiania ramy nośnej, zwłaszcza paneli fotowoltaicznych posiadający ramę nośną (1) zamocowaną przesuwnie na prowadnicy (2). Charakteryzuje się on tym, że do każdego z boków jednej pary przeciwlegle ułożonych boków ramy nośnej (1) zamocowany jest pręt (3.1, 3.2). Pierwszy pręt (3.1) zamocowany jest do ramy nośnej (1) poprzez prowadnicę liniową, w której umieszczony jest on przesuwnie oraz obrotowo względem jej osi. Do końca każdego z prętów (3.1, 3.2) znajdującego się poza obszarem ramy nośnej (1) zamocowany jest wózek (5, 6), którego koła ułożone są na przymocowanej do podłoża wyprofilowanej prowadnicy (2) o zamkniętym torze.
(3 zastrzeżenia)
44438801