Uchwyt do mocowania formy odlewniczej posiadający napęd składający się z wałka napędowego (1), na którym zamocowane są dwa koła zębate (2) charakteryzuje się tym, że składa się z dwóch jednakowych płaskowników górnego (3a) i bocznego (3b) połączonych ze sobą w kształt litery „L”. Do płaskownika górnego (3a) w części środkowej zamocowany jest uchwyt mocujący (4). Do dolnej części płaskownika bocznego (3b) zamocowany jest wałek napędowy (1) łożyskowany w łożysku (5). Do wałka napędowego (1) zamocowana jest za pomocą co najmniej trzech śrub montażowych obudowa (7) w kształcie wyprofilowanego ceownika. Wewnątrz obudowy (7) w jej środkowej części znajduje się wkładka ustalająca, a we wkładce ustalającej znajduje się śruba rzymska (9). Na śrubę rzymską (10) na obu jej końcach nałożone są jednakowe szczęki (10). Pomiędzy szczękami (10) znajduje się element mocujący (11), który połączony jest na stałe z formą odlewniczą (12).
(1 zastrzeżenie)
43964901