Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do oczyszczania i sterylizacji powietrza składające się z obudowy (1) z wlotem powietrza (1.1) w dolnej części obudowy (1) i wylotem powietrza (1.2) w górnej części obudowy (1), w której wewnętrzna powierzchnia pokryta jest warstwą fotokatalityczną, zaś na wlocie powietrza (1.1) umieszczone są kolejno filtr wstępnego oczyszczania powietrza (2) i wentylator (3) oraz w obudowie (1) zamocowany jest osiowo promiennik UV-C (4). Charakteryzuje się ono tym, że wentylatorem (3) jest wentylator (3) poprzeczny, nad którym zamocowany jest atomizer cieczy (5) połączony ze zbiornikiem roztworu kwasu podchlorawego (6), zaś nad promiennikiem UV-C (4) umieszczony jest filtr powietrza z węglem aktywnym (7) i odprowadzeniem cieczy.
(4 zastrzeżenia)
43938801