Przedmiotem wynalazku jest wiata przystankowa posiadająca ściany i zadaszenie. Charakteryzuje się ona tym, że na krawędzi zadaszenia zainstalowana jest rynna (1), która połączona jest rurą spustową (2) ze zbiornikiem retencyjnym (3). Zbiornik retencyjny (3) rurą odprowadzającą wodę (4) połączony jest poprzez pierwszy filtr wody (5) i pompę wody (6) ze zraszaczami (7) znajdującymi się w zadaszeniu wejścia do wiaty. W zadaszeniu wejścia do wiaty znajdują się również dysze nawiewne (8), które połączone są z klimatyzatorem składającym się z filtra powietrza (9), wentylatora (10) oraz wymiennika ciepła (11). W zadaszeniu nad wejściem do wiaty znajduje się czujnik ruchu (12) oraz wewnątrz wiaty znajduje się czujnik temperatury (13), które skomunikowane są ze sterownikiem (14), który skomunikowany jest z pompą wody (6) i z wymiennikiem ciepła (11).
(7 zastrzeżeń)
44012001