Przedmiotem jest reaktor jądrowy chłodzony gazem składający się z obudowy reaktora (1) z wlotem gazowego chłodziwa (1.1) i wylotem gazowego chłodziwa (1.2) oraz warstwą reflektora (2) i rdzeniem reaktora (3), w którym znajdują się sferyczne elementy paliwowe (4), pręty kontrolne (5) oraz moderator w postaci kulistych elementów grafitowych (6). Charakteryzuje się on tym, że na wewnętrznej stronie obudowy reaktora (1) mającej kształt zbliżony do sfery umieszczona jest warstwa reflektora (2), za którą w kierunku środka reaktora znajduje się przestrzeń przepływu chłodziwa (2.1) oddzielona perforowaną przegrodą (2.2) od rdzenia reaktora (3) ze złożem usypanym ze sferycznych elementów paliwowych (4). W rdzeniu reaktora (3) znajdują się promieniowo ułożone pręty kontrolne (5) umieszczone w prowadnicach (7) przechodzących przez przestrzeń przepływu chłodziwa (2.1), warstwę reflektora (2) i obudowę reaktora (1). Prowadnice (7) w obrębie rdzenia reaktora (3) lub przestrzeni przepływu chłodziwa (2.1) mają perforowaną powierzchnię i każda z nich na swoim końcu od zewnętrznej strony obudowy reaktora (1) połączona jest z wlotem gazowego chłodziwa (1.1) albo wylotem gazowego chłodziwa. Od górnej i dolnej strony reaktora w obudowie reaktora (1), warstwie reflektora (2) i przestrzeni przepływu chłodziwa (2.1) znajdują się pierwsze rury (8.1, 8.2), które połączone są swoimi pierwszymi końcami z rdzeniem reaktora (3) a drugimi końcami od zewnętrznej strony obudowy reaktora (1) połączone są z wylotami gazowego chłodziwa (1.2) albo wlotami gazowego chłodziwa i stanowią one odpowiednio doprowadzenie i odprowadzenie sferycznych elementów paliwowych (4). W pierwszych rurach (8.1, 8.2) umieszczone są drugie rury (9.1, 9.2) połączone swoimi pierwszymi końcami ze znajdującą się w środku rdzenia reaktora (3) sferą (10) wypełnioną moderatorem a drugimi końcami od zewnętrznej strony obudowy reaktora (1) połączone są z odpowiednio doprowadzeniem i odprowadzeniem moderatora.
(1 zastrzeżenie)
44111601