Przedmiotem wynalazku jest klimakonwektor rurowy posiadający pierścień, łopatki i silnik. Charakteryzuje się ono tym, że składa się z rury doprowadzającej powietrze (1.1), do której końca zamocowany jest obrotowo pierwszą podstawą pierścień klimakonwektora (2) z rozmieszczonymi na jego obwodzie zwężającymi się przelotowymi otworami. W otworach znajdują się ogniwa Peltiera. Do powierzchni ogniw Peltiera znajdujących się na zewnętrznej stronie pierścienia klimakonwektora (2) zamocowane są pierwsze radiatory (4). Do powierzchni ogniw Peltiera znajdujących się na wewnętrznej stronie pierścienia klimakonwektora (2) zamocowane są drugie radiatory (5) w kształcie łopatek skierowanych do środka pierścienia klimakonwektora (2). Pierwszymi radiatorami (4) są zęby współpracujące z kołem zębatym (6) osadzonym na wale silnika (7). Druga podstawa pierścienia klimakonwektora (2) przylega do końca rury odprowadzającej powietrze (1.2), tudzież rura doprowadzająca powietrze (1.1) połączona jest z rurą odprowadzającą powietrze (1.2) za pomocą łączników (8), korzystnie w kształcie ceownika, przymocowanych do zewnętrznych powierzchni rury doprowadzającej powietrze (1.1) i rury odprowadzającej powietrze (1.2).
(1 zastrzeżenie)
43841401